CLEAR STORAGE 1     ,008015,022026,030037,044,049,053053N000000N00001026                                         1
CLEAR STORAGE 2     L068116,105106,110117B101/I9I#071029C029056B026/B001/0991,001/001117I0?                      2
BOOTSTRAP           ,008015,022029,036040,047054,061068,072/061039              ,0010011040                      3

                                                                                                         PAGE    1

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 101                JOB
 102                CTL   6611
 103         *
 104         * DEMO PROGRAM.
 105         * 1.  COPY CARDS TO TAPE 4
 106         * 2.  COPY TAPE 4 TO TAPE 6
 107         * 3.  COPY TAPE 6 TO THE PRINTER
 108         *
 109         * ORIGINAL ONLY WORKS ON 4K SYSTEM, AND EVEN THEN ON SYSTEMS ON
 110         * WHICH ADDRESSES WRAP AROUND AT 4K -- SUBTRACTING TEN FROM X3 IS
 111         * DONE BY ADDING 3990, NOT 15990.
 112         *
 113         CORE   EQU   4000                                                        4000
 114         AM6    EQU   CORE-6   FOR SUBTRACTING 6 FROM X3                          3994
 115         AM10   EQU   CORE-10  FOR SUBTRACTING 10 FROM X3                         3990
 116         AM13   EQU   CORE-13  FOR SUBTRACTING 13 FROM X3                         3987
 117         *
 118         X3     EQU   99                                                          0099
 119                ORG   1                                                                  0001
 120      1         SW    GM                                                       4  0001  , 881                4
 121      5         B     START                                                    4  0005  B 401                4
 122      9         H                                                              1  0009  .                    4
 123     10         WTW   1,1                                                      8  0010  L %U1 001 W          4
 124     18         H                                                              1  0018  .                    4
 125     68         DCW   @.0123456789012345678901234567890123456789012345678@    50  0068                       6
 126     80         DC    @901234567890@                                          12  0080                       6
 127     86         DC    @      @                                                 6  0086                       6
 128     91         DCW   #5                                                       5  0091                       6
 129     96         DCW   #5                                                       5  0096                       6
 130     99         DSA   CP46E                                                    3  0099  732                  7
 131    149         DC    @                                                  @    50  0149                       9
 132    199         DC    @                                                  @    50  0199                      11
 133    249         DC    @ 6789012345678901234567890123456789012345678901234@    50  0249                      13
 134    280         DC    @5678901234567890123456789012345@                       31  0280                      14
 135         *
 136         * COPY CARDS TO TAPE 4
 137         *
 138                ORG   401                                                                0401
 139    401  START  B     R1                                                       4  0401  B 521               15
 140    405  ERRTST BER   TAPERR                                                   5  0405  B 440 L             15
 141    410         BEF   WTM1                                                     5  0410  B 477 K             15
 142    415         BLC   WTM1                                                     5  0415  B 477 A             15
 143    420         SRF                                                            1  0420  8                   15
 144    421  MVCARD MCW   80,SVCARD                                                7  0421  M 080 880           15
 145    428         WT    4,BUF                                                    8  0428  M %U4 801 W         15
 146    436         B     R2                                                       4  0436  B 527               16
 147    440  TAPERR BSP   4                                                        5  0440  U %U4 B             16

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 148    445         BEF   WTM1                                                     5  0445  B 477 K             16
 149    450         SKP   4                                                        5  0450  U %U4 E             16
 150    455         WT    4,BUF                                                    8  0455  M %U4 801 W         16
 151    463         BER   TAPERR                                                   5  0463  B 440 L             16
 152    468         B     MVCARD                                                   4  0468  B 421               16
 153    472  WTMERR BSP   4                                                        5  0472  U %U4 B             17
 154    477  WTM1   WTM   4                                                        5  0477  U %U4 M             17
 155    482         BER   WTMERR                                                   5  0482  B 472 L             17
 156    487         WTM   4                                                        5  0487  U %U4 M             17
 157    492         RWD   4                                                        5  0492  U %U4 R             17
 158    497         B     CP46                                                     4  0497  B 701               17
 159    520         DCW   #20                                                     20  0520                      18
 160    521  R1     R                                                              1  0521  1                   18
 161    522         SSB   MVCARD,1                                                 5  0522  K 421 1             18
 162    527  R2     R                                                              1  0527  1                   18
 163    528         SSB   ERRTST,1                                                 5  0528  K 405 1             18
 164         *
 165         * COPY TAPE 6 TO THE PRINTER
 166         *
 167                ORG   601                                                                0601
 168    601  PRINT6 RT    6,BUF                                                    8  0601  M %U6 801 R         19
 169    609         BER   TPERR                                                    5  0609  B 901 L             19
 170    614         BEF   FIN                                                      5  0614  B 630 K             19
 171    619         MCW   SVCARD,280                                               7  0619  M 880 280           19
 172    626         W     PRINT6                                                   4  0626  2 601               19
 173    630  FIN    CC    1                                                        2  0630  F 1                 19
 174    632         RWU   6                                                        5  0632  U %U6 U             19
 175    637         H                                                              1  0637  .                   20
 176    638         BIN   PRINT6,                                                  5  0638  B 601               20
 177         *
 178         * COPY TAPE 4 TO TAPE 6
 179         *
 180                ORG   701                                                                0701
 181    701  CP46   RT    4,BUF                                                    8  0701  M %U4 801 R         21
 182    709         BER   TPERR                                                    5  0709  B 901 L             21
 183    714         BEF   WTM2                                                     5  0714  B 741 K             21
 184    719         WT    6,BUF                                                    8  0719  M %U6 801 W         21
 185    727         BER   TPERR                                                    5  0727  B 901 L             21
 186    732  CP46E  BEF   WTM2                                                     5  0732  B 741 K             21
 187    737         B     CP46                                                     4  0737  B 701               22
 188    741  WTM2   WTM   6                                                        5  0741  U %U6 M             22
 189    746         BER   TPERR2                                                   5  0746  B 964 L             22
 190    751         WTM   6                                                        5  0751  U %U6 M             22
 191    756         BER   TPERR2                                                   5  0756  B 964 L             22
 192    761         RWU   4                                                        5  0761  U %U4 U             22
 193    766         RWD   6                                                        5  0766  U %U6 R             22
 194    771         B     PRINT6                                                   4  0771  B 601               23
 195                ORG   801                                                                0801
 196         BUF    EQU   *&1                                                         0801
 197    850         DCW   @67890123456789012345678901234567890123456789012345@    50  0850                      25

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 198    880  SVCARD DC    @678901234567890123456789012345@                        30  0880                      26
 199    881  GM     DC    @}@                                                      1  0881              GMARK   26
 200         *
 201         * TAPE ERROR ROUTINE
 202         *
 203                ORG   901                                                                0901
 204    901  TPERR  SBR   X3                                                       4  0901  H 099               27
 205    905         NOP   0,0                                                      7  0905  N 000 000           27
 206    912         SW    BSP&3,SKP&3                                              7  0912  , 943 956           27
 207    919         MCW   AM10&X3,BSP&3      MOVE UNIT NUMBER TO BSP               7  0919  M II0 943           27
 208    926         MCW   AM10&X3,SKP&3        AND SKP                             7  0926  M II0 956           27
 209    933         CW    BSP&3,SKP&3                                              7  0933  ) 943 956           27
 210    940  BSP    BSP   6                                                        5  0940  U %U6 B             28
 211    945         BCE   *&6,AM6&X3,R       DO NOT SKP IF READING                 8  0945  B 958 II4 R         28
 212    953  SKP    SKP   6                                                        5  0953  U %U6 E             28
 213    958         B     AM13&X3                                                  4  0958  B IH7               28
 214    962         DCW   13                                                       2  0963                      28
 215         *
 216         * ANOTHER TAPE ERROR ROUTINE
 217         *
 218         * EITHER THERE IS AN ERROR IN TRANSCRIPTION, OR THIS CODE HAS
 219         * NEVER BEEN EXECUTED, OR ADDRESSING WORKS DIFFERENTLY FROM
 220         * EXPECTED -- BLANK WITH AB ZONE IN THE TENS DIGIT OF AN ADDRESS
 221         * IS APPARENTLY INTERPRETED TO BE ZERO WITH X3 SELECTED.  ALSO,
 222         * SUBTRACTING 996 FROM X3 APPEARS TO BE NONSENSE.
 223         *
 224    964  TPERR2 SBR   X3                                                       4  0964  H 099               28
 225    968         S     996,X3                                                   7  0968  S 996 099           28
 226    981         DCW   @M0&3988@                                                7  0981                      29
 227    982         BSP   0                                                        5  0982  U %U0 B             29
 228    991         DCW   @B0&0 @                                                  5  0991                      29
 229                ORG   994                                                                0994
 230    994         DCW   10                                                       2  0995                      30
 231         *
 232         * WRITE THE PROGRAM ON TAPE 1
 233         *
 234                DCW   @}@                                                      1  0996              GMARK   30
 235         LOAD   LCA   INDEX,80                                                 7  0997  L /18 080           30
 236                LCA   LINK,19                                                  7  1004  L |38 019           30
 237                CHAIN 5                                                                             MACRO
 238                LCA                                                            1  1011  L           GEN     30
 239                LCA                                                            1  1012  L           GEN     30
 240                LCA                                                            1  1013  L           GEN     30
 241                LCA                                                            1  1014  L           GEN     31
 242                LCA                                                            1  1015  L           GEN     31
 243                B     10                                                       4  1016  B 010               31
 244                SW    GM                                                       4  1020  , 881               31
 245                B     START                                                    4  1024  B 401               31
 246                H                                                              1  1028  .                   31
 247                WTW   1,1                                                      8  1029  L %U1 001 W         31

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 248                H                                                              1  1037  .                   32
 249         LINK   H                                                              1  1038  .                   32
 250                DCW   @1234567890123456789012345678901234567890@              40  1078                      34
 251         INDEX  DC    @1234567890123456789012345678901234567890@              40  1118                      36
 252                END   LOAD                                                              / 997 080

SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS

AM10     3990    AM13     3987    AM6      3994    BSP       940    BUF       801    CORE     4000    CP46      701
CP46E     732    ERRTST    405    FIN       630    GM        881    INDEX    1118    LINK     1038    LOAD      997
MVCARD    421    PRINT6    601    R1        521    R2        527    SKP       953    START     401    SVCARD    880
TAPERR    440    TPERR     901    TPERR2    964    WTM1      477    WTM2      741    WTMERR    472    X3         99