phase-15.14.asc Mon Jul 14 23:50:04 2008 1

CLEAR STORAGE 1     ,008015,022026,030037,044,049,053053N000000N00001026                                         1
CLEAR STORAGE 2     L068116,105106,110117B101/I9I#071029C029056B026/B001/0991,001/001117I0?                      2
BOOTSTRAP           ,008015,022029,036040,047054,061068,072/061039              ,0010011040                      3

                          FORTRAN COMPILER -- VARIABLES PHASE 3 -- 15                                    PAGE    1

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 101                JOB   FORTRAN COMPILER -- VARIABLES PHASE 3 -- 15
 102                CTL   6611
 103         *
 104         * THIS PHASE DOES HOUSEKEEPING FOR VARIABLES PHASE 4
 105         *
 106         * ON ENTRY, X2 IS ONE ABOVE THE PREFIX OF THE TOPMOST STATEMENT
 107         *
 108         X2     EQU   94                                                          0094
 109         *
 110         * STUFF IN THE RESIDENT AREA
 111         *
 112         PHASID EQU   110  PHASE ID, FOR SNAPSHOT DUMPS                           0110
 113         SNAPSH EQU   333  CORE DUMP SNAPSHOT                                     0333
 114         LOADNX EQU   700  LOAD NEXT OVERLAY                                      0700
 115         CLEARL EQU   707  CS AT START OF OVERLAY LOADER                          0707
 116         TPREAD EQU   780  TAPE READ INSTRUCTION IN OVERLAY LOADER                0780
 117         CLRBOT EQU   833  BOTTOM OF CORE TO CLEAR IN OVERLAY LOADER              0833
 118         *
 119         FREBOT EQU   2699                                                        2699
 120         *
 121                ORG   849                                                                0849
 122         LOADDD EQU   *&1          LOAD ADDRESS                                   0849
 123    853  CODSIZ DCW   #5  CODE SIZE, 84-86, IN DECIMAL                         5  0853                       4
 124    856  TOPCOD DCW   #3  TOP OF CODE & 1                                      3  0856                       4
 125    857  BEGINN CC    L                                                        2  0857  F L                  4
 126    859         CS    332                                                      4  0859  / 332                4
 127    863         CS                                                             1  0863  /                    4
 128    864         MCW   MSG,237                                                  7  0864  M |47 237            4
 129    871         W                                                              1  0871  2                    4
 130    872         CC    J                                                        2  0872  F J                  5
 131    874         MCW   KB1,FREBOT                                               7  0874  M |48 O99            5
 132    881         MCW   X2,TOPCOD                                                7  0881  M 094 856            5
 133         *
 134         * CONVERT CODE SIZE (84-86) TO DECIMAL
 135         *
 136    888         S     W2H                                                      4  0888  S |50                5
 137    892         S     W2L                                                      4  0892  S |52                5
 138    896         MZ    86,W2H-1                                                 7  0896  Y 086 |49            5
 139    903         MZ    84,W2L-1                                                 7  0903  Y 084 |51            5
 140    910  L1     BWZ   L2,W2L-1,2                                               8  0910  V 929 |51 2          6
 141    918         A     KA0,W2L                                                  7  0918  A |54 |52            6
 142    925         B     L1                                                       4  0925  B 910                6
 143    929  L2     BWZ   L2X,W2H-1,2                                              8  0929  V 948 |49 2          6
 144    937         A     KQ4,W2H                                                  7  0937  A |56 |50            6
 145    944         B     L2                                                       4  0944  B 929                6
 146    948  L2X    A     W2L-1,W2H                                                7  0948  A |51 |50            7
 147    955         MCW   86,CODSIZ                                                7  0955  M 086 853            7

phase-15.14.asc Mon Jul 14 23:50:04 2008 2

                          FORTRAN COMPILER -- VARIABLES PHASE 3 -- 15                                    PAGE    2

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 148    962         MCW   W2H                                                      4  0962  M |50                7
 149    966         ZA    CODSIZ                                                   4  0966  ? 853                7
 150    970         MZ    *-4,CODSIZ                                               7  0970  Y 972 853            7
 151         *
 152         * DONE
 153         *
 154    977         BSS   SNAPSH,C                                                 5  0977  B 333 C              7
 155    982         SBR   TPREAD&6,BEGINN                                          7  0982  H 786 857            8
 156    989         SBR   CLRBOT                                                   4  0989  H 833                8
 157    993         SBR   CLEARL&3,FREBOT                                          7  0993  H 710 O99            8
 158  1 000         LCA   VARBL4,PHASID                                            7  1000  L |66 110            8
 159  1 007         B     LOADNX                                                   4  1007  B 700                8
 160         *
 161         * DATA
 162         *
 163  1 047  MSG    DCW   @STORAGE ASSIGNMENT - SIMPLE VARIABLES@                 37  1047                       9
 164  1 048  KB1    DCW   #1                                                       1  1048                       9
 165  1 050  W2H    DCW   #2                                                       2  1050                      10
 166  1 052  W2L    DCW   #2                                                       2  1052                      10
 167  1 054  KA0    DCW   @A0@                                                     2  1054                      10
 168  1 056  KQ4    DCW   @?4@                                                     2  1056                      10
 169  1 066  VARBL4 DCW   @VARBL QUAD@                                            10  1066                      10
 170  1 067  GMWM   DCW   @}@                                                      1  1067              GMARK   10
 171                ORG   201                                                                0201
 172    203         DSA   LOADDD    LOAD ADDRESS FOR CARD-TO-TAPE PROGRAM          3  0203  849                 11
 173                EX    BEGINN                                                            B 857               12
 174                END                                                                     / 000 080

phase-15.14.asc Mon Jul 14 23:50:04 2008 3

                          FORTRAN COMPILER -- VARIABLES PHASE 3 -- 15                                    PAGE    3

SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS
BEGINN    857    CLEARL    707    CLRBOT    833    CODSIZ    853    FREBOT   2699    GMWM     1067    KA0      1054
KB1      1048    KQ4      1056    L1        910    L2        929    L2X       948    LOADDD    849    LOADNX    700
MSG      1047    PHASID    110    SNAPSH    333    TOPCOD    856    TPREAD    780    VARBL4   1066    W2H      1050
W2L      1052    X2         94