phase-54B.246.asc Tue Jul 15 00:10:50 2008 1

CLEAR STORAGE 1     ,008015,022026,030037,044,049,053053N000000N00001026                                         1
CLEAR STORAGE 2     L068116,105106,110117B101/I9I#071029C029056B026/B001/0991,001/001117I0?                      2
BOOTSTRAP           ,008015,022029,036040,047054,061068,072/061039              ,0010011040                      3

                          FORTRAN COMPILER -- LIMITED I/O -- PHASE 54B                                   PAGE    1

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 101                JOB   FORTRAN COMPILER -- LIMITED I/O -- PHASE 54B
 102                CTL   6611
 103         *
 104         * LIMITED I/O ROUTINE -- NO FORMATTING
 105         * COMPLETELY REVISED IN V3M4
 106         *
 107         X1     EQU   89                                                          0089
 108         X2     EQU   94                                                          0094
 109         X3     EQU   99                                                          0099
 110         *
 111         * ADDRESS IN FORMAT LOADER
 112         *
 113         LRET   EQU   1030  RETURN HERE FROM LIMITED LOAD                         1030
 114         *
 115                ORG   1697                                                               1697
 116  1 697         SBR   X1                                                       4  1697  H 089                4
 117  1 701         SW    GMWM                                                     4  1701  , !11                4
 118  1 705         LCA   X3,39                                                    7  1705  L 099 039            4
 119  1 712         LCA                                                            1  1712  L                    4
 120  1 713         MN    0&X1,WT&3                                                7  1713  D 0|0 Y10            4
 121  1 720         BWZ   *&8,0&X1,S                                               8  1720  V X35 0|0 S          4
 122  1 728         MCW   KR,WT&7                                                  7  1728  M !06 Y14            4
 123  1 735         SBR   EXIT&3,7&X1                                              7  1735  H !05 0|7            5
 124  1 742         MCW   6&X1,X1                                                  7  1742  M 0|6 089            5
 125  1 749  LOOP   BCE   DONE,0&X1,.                                              8  1749  B Z87 0|0 .          5
 126  1 757         MCW   3&X1,X2                                                  7  1757  M 0|3 094            5
 127  1 764         MCW   6&X1,X3                                                  7  1764  M 0|6 099            5
 128  1 771         SBR   X1,7&X1                                                  7  1771  H 089 0|7            6
 129  1 778         MCW   1&X3,W1                                                  7  1778  M 0?1 !07            6
 130  1 785         LCA   GMWM,1&X3                                                7  1785  L !11 0?1            6
 131  1 792         SBR   WT&6,1&X2                                                7  1792  H Y13 0!1            6
 132  1 799  RETRY  S     ERRCNT                                                   4  1799  S !08                6
 133  1 803  RETRYW S     ERWCNT                                                   4  1803  S !09                6
 134  1 807  WT     WTW   1,0-0                                                    8  1807  L %U1 000 W          7
 135  1 815         BCE   ERWTST,WT&7,W  GO TEST FOR WRITE ERROR                   8  1815  B Z24 Y14 W          7
 136  1 823         BEF   EOFR        END FILE ON READ?                            5  1823  B Y57 K              7
 137  1 828         BCE   WT,14&X2,}  NOISE (SHORT) RECORD?                        8  1828  B Y07 0J4 } GMARK    7
 138  1 836         CHAIN 12                                                                            MACRO
 139                BCE                                                            1  1836  B           GEN      7
 140                BCE                                                            1  1837  B           GEN      7
 141                BCE                                                            1  1838  B           GEN      7
 142                BCE                                                            1  1839  B           GEN      8
 143                BCE                                                            1  1840  B           GEN      8
 144                BCE                                                            1  1841  B           GEN      8
 145                BCE                                                            1  1842  B           GEN      8
 146                BCE                                                            1  1843  B           GEN      8
 147                BCE                                                            1  1844  B           GEN      8

phase-54B.246.asc Tue Jul 15 00:10:50 2008 2

                          FORTRAN COMPILER -- LIMITED I/O -- PHASE 54B                                   PAGE    2

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 148                BCE                                                            1  1845  B           GEN      8
 149                BCE                                                            1  1846  B           GEN      9
 150                BCE                                                            1  1847  B           GEN      9
 151  1 848         BER   TAPERR      ERROR ON READ?                               5  1848  B Y73 L              9
 152  1 853         B     CONT                                                     4  1853  B Y62                9
 153         *
 154         * EOF WHILE READING
 155         *
 156  1 857  EOFR   NOP   888                                                      4  1857  N 888                9
 157  1 861         H                                                              1  1861  .                    9
 158         *
 159  1 862  CONT   MCW   W1,1&X3                                                  7  1862  M !07 0?1            9
 160  1 869         B     LOOP                                                     4  1869  B X49               10
 161         *
 162         * ERROR WHILE READING, OR AFTER THREE RETRIES ON WRITING
 163         *
 164  1 873  TAPERR MN    WT&3,*&4                                                 7  1873  D Y10 Y83           10
 165  1 880         BSP   0                                                        5  1880  U %U0 B             10
 166  1 885         BCE   ERRHLT,ERRCNT,I                                          8  1885  B Z78 !08 I         10
 167  1 893         A     *-6,ERRCNT                                               7  1893  A Y93 !08           10
 168  1 900         BCE   WT,WT&7,R                                                8  1900  B Y07 Y14 R         10
 169  1 908         MN    WT&3,*&4                                                 7  1908  D Y10 Z18           11
 170  1 915         SKP   0-0                                                      5  1915  U %U0 E             11
 171  1 920         B     RETRYW                                                   4  1920  B Y03               11
 172         *
 173         * TEST FOR ERROR OR EOF ON WRITE
 174         *
 175  1 924  ERWTST BER   TAPERW  ERROR ON WRITE?                                  5  1924  B Z38 L             11
 176  1 929         BEF   EOFW    EOF ON WRITE?                                    5  1929  B Z69 K             11
 177  1 934         B     CONT                                                     4  1934  B Y62               11
 178         *
 179         * ERROR WHILE WRITING
 180         *
 181  1 938  TAPERW BCE   TAPERR,ERWCNT,C                                          8  1938  B Y73 !09 C         11
 182  1 946         MN    WT&3,*&4                                                 7  1946  D Y10 Z56           12
 183  1 953         BSP   0-0                                                      5  1953  U %U0 B             12
 184  1 958         A     *-6,ERWCNT                                               7  1958  A Z58 !09           12
 185  1 965         B     WT                                                       4  1965  B Y07               12
 186         *
 187         * EOF WHILE WRITING
 188  1 969  EOFW   NOP   666                                                      4  1969  N 666               12
 189  1 973         H                                                              1  1973  .                   12
 190  1 974         B     CONT                                                     4  1974  B Y62               12
 191         *
 192         * TAPE ERROR
 193         *
 194  1 978  ERRHLT NOP   777                                                      4  1978  N 777               13
 195  1 982         H                                                              1  1982  .                   13
 196  1 983         B     RETRY                                                    4  1983  B X99               13
 197         *

phase-54B.246.asc Tue Jul 15 00:10:50 2008 3

                          FORTRAN COMPILER -- LIMITED I/O -- PHASE 54B                                   PAGE    3

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 198  1 987  DONE   MCW   39,X3                                                    7  1987  M 039 099           13
 199  1 994         MCW                                                            1  1994  M                   13
 200  1 995         MCW   KW,WT&7                                                  7  1995  M !10 Y14           13
 201  2 002  EXIT   B     0                                                        4  2002  B 000               13
 202         *
 203         * DATA
 204         *
 205  2 006  KR     DCW   @R@                                                      1  2006                      14
 206  2 007  W1     DCW   #1                                                       1  2007                      14
 207  2 008  ERRCNT DCW   #1                                                       1  2008                      14
 208  2 009  ERWCNT DCW   #1                                                       1  2009                      14
 209  2 010  KW     DCW   @W@                                                      1  2010                      14
 210  2 011  GMWM   DCW   @}@                                                      1  2011              GMARK   14
 211                EX    LRET  RETURN TO FORMAT LOADER AFTER LOADING                       B |30               15
 212                END                                                                     / 000 080

phase-54B.246.asc Tue Jul 15 00:10:50 2008 4

                          FORTRAN COMPILER -- LIMITED I/O -- PHASE 54B                                   PAGE    4

SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS
CONT     1862    DONE     1987    EOFR     1857    EOFW     1969    ERRCNT   2008    ERRHLT   1978    ERWCNT   2009
ERWTST   1924    EXIT     2002    GMWM     2011    KR       2006    KW       2010    LOOP     1749    LRET     1030
RETRY    1799    RETRYW   1803    TAPERR   1873    TAPERW   1938    W1       2007    WT       1807    X1         89
X2         94    X3         99