                          POWERS OF TWO ON TWO CARDS                                                     PAGE    1

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 101                JOB   POWERS OF TWO ON TWO CARDS
 102                CTL   6611
 103                ORG   1                                                                  0001
 104         A      SW    B,C           BOOTSTRAP                                  7  0001  , 008 015
 105         B      SW    D,F                                                      7  0008  , 022 027
 106         C      SW    E,I                                                      7  0015  , 023 036
 107         D      SW      D,H                                                    1  0022  ,
 108         E      SW    G                                                        4  0023  , 031
 109         F      SW    J                                                        4  0027  , 043
 110         G      CS    327           CLEAR                                      4  0031  / 327
 111         H      CS                    PRINT AREA                               1  0035  /
 112         I      SW    K,L                                                      7  0036  , 047 052
 113         J      R     A2            THE REST IS ON THE NEXT CARD               4  0043  1 001
 114                ORG   1                                                                  0001
 115         A2     SW    M,N           LAST OF                                    7  0001  , 056 058
 116         B2     SW    O,P             THE BOOTSTRAP                            7  0008  , 066 067
 117         C2     LCA   Q,332         START UP VALUES                            7  0015  L 071 332
 118         D2     W                   PRINT                                      1  0022  2
 119         E2     SW    200           SET WM THAT MCS AT G2 CLEARS               4  0023  , 200
 120         F2     A     328           DOUBLE THE VALUE                           4  0027  A 328
 121         G2     MCS   328           SUPPRESS LEADING ZEROES                    4  0031  Z 328
 122         H2     SW      199,329                                                1  0035  ,
 123         I2     A     *-6,332       BUMP EXPONENT                              7  0036  A 036 332
 124         J2     MCS   332           SUPPRESS LEADING ZEROES                    4  0043  Z 332
 125         K      BCV   *&5           Q. PRINTER CARRIAGE OVERFLOW               5  0047  B 056 @
 126         L      B     *&3           NO                                         4  0052  B 058
 127         M      CC    1             YES, SKIP TO HEAD OF FORM                  2  0056  F 1
 128         N      BCE   D2,200,       Q. NO ARITHMETIC OVERFLOW                  8  0058  B 022 200
 129         O      H                   NO, HALT                                   1  0066  .
 130         P      DC    2             FIRST VALUE                                1  0067
 131         Q      DC    @   1@        FIRST EXPONENT                             4  0071
 132                END                                                                     / 000 080

                                                                                                         PAGE    2

SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS
A           1    A2          1    B           8    B2          8    C          15    C2         15    D          22
D2         22    E          23    E2         23    F          27    F2         27    G          31    G2         31
H          35    H2         35    I          36    I2         36    J          43    J2         43    K          47
L          52    M          56    N          58    O          66    P          67    Q          71