CLEAR STORAGE 1     ,008015,022026,030037,044,049,053053N000000N00001026                                         1
CLEAR STORAGE 2     L068116,105106,110117B101/I9I#071029C029056B026/B001/0991,001/001117I0?                      2
BOOTSTRAP           ,008015,022029,036040,047054,061068,072/061039              ,0010011040                      3

                          POWERS OF 2 -- WITH ZERO SUPPRESSION AND EXPONENT                              PAGE    1

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 101                JOB   POWERS OF 2 -- WITH ZERO SUPPRESSION AND EXPONENT
 102                SFX   A                                                    A
 103         *
 104         * LOADED PROGRAM
 105         *
 106                ORG   328                                                  A             0328
 107  3 28   NUM    DC    1                                                    A   1  0328                       4
 108  3 32   EXP    DCW   @   0@                                               A   4  0332                       4
 109  3 33   RUN    MCS   NUM                                                  A   4  0333  Z 328                4
 110  3 37   Q      W                                                          A   1  0337  2                    4
 111  3 38   R      SW    200,EXP-3                                            A   7  0338  , 200 329            4
 112  3 45   S      A     NUM                                                  A   4  0345  A 328                5
 113  3 49   T      A     T,EXP                                                A   7  0349  A 349 332            5
 114  3 56   U      MCS   EXP                                                  A   4  0356  Z 332                5
 115  3 60   V         B  RUN,200                                              A   7  0360  B 333 200            5
 116  3 67   HALT   H                                                          A   1  0367  .                    5
 117  3 68   X      DCW   #1                                                   A   1  0368                       5
 118                EX    RUN                                                  A            B 333                6
 119         *
 120         * FIRST CARD
 121         *
 122                ORG   1                                                    A             0001
 123     1   START  SW    A,B                                                  A   7  0001  , 008 015            9
 124     8   A      SW    C,D                                                  A   7  0008  , 022 029            9
 125    15   B      LCA   PROG,HALT                                            A   7  0015  L 074 367            9
 126    22   C      SW    E,F                                                  A   7  0022  , 036 040            9
 127    29   D      SW    RUN,Q                                                A   7  0029  , 333 337            9
 128    36   E      R     1                                                    A   4  0036  1 001                9
 129    40   F      MCS   328                                                  A   4  0040  Z 328               10
 130    74   PROG   DC    @2,200329A328A349332Z332B333200.@                    A  31  0074                      10
 131         *
 132         * SECOND CARD
 133         *
 134                ORG   1                                                    A             0001
 135     1          SW    R,S                                                  A   7  0001  , 338 345           11
 136     8          SW    T,U                                                  A   7  0008  , 349 356           11
 137    15          SW    V,HALT                                               A   7  0015  , 360 367           11
 138    22          SW    X,X                                                  A   7  0022  , 368 368           11
 139    29          SW    G,H                                                  A   7  0029  , 047 054           11
 140    36          CS    299                                                  A   4  0036  / 299               11
 141    40          MCW   G&3,328                                              A   7  0040  M 050 328           12
 142    47   G      SW    I,K0-3                                               A   7  0047  , 061 068           12
 143    54   H      LCA   K0,332                                               A   7  0054  L 071 332           12
 144    61   I      CS    RUN,337                                              A   7  0061  / 333 337           12
 145    71   K0     DCW   @   0@                                               A   4  0071                      12

                          POWERS OF 2 -- NO EXPONENT                                                     PAGE    2

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 146                JOB   POWERS OF 2 -- NO EXPONENT                           A
 147                SFX   B                                                    B
 148         *
 149         * LOADED PROGRAM
 150         *
 151                ORG   332                                                  B             0332
 152  3 32          DC    1                                                    B   1  0332                      13
 153  3 33   RUN    CS    299                                                  B   4  0333  / 299               13
 154  3 37   G      MCS   332                                                  B   4  0337  Z 332               13
 155  3 41   H      W                                                          B   1  0341  2                   13
 156  3 42   I      SW    200                                                  B   4  0342  , 200               13
 157  3 46   J      A     332                                                  B   4  0346  A 332               14
 158  3 50   K         B  RUN,200                                              B   7  0350  B 333 200           14
 159  3 57   HALT   H                                                          B   1  0357  .                   14
 160  3 58   L      DCW   #1                                                   B   1  0358                      14
 161                EX    RUN                                                  B            B 333               15
 162         *
 163         * FIRST CARD
 164         *
 165                ORG   1                                                    B             0001
 166     1   START  SW    A,B                                                  B   7  0001  , 008 015           18
 167     8   A      SW    C,D                                                  B   7  0008  , 022 029           18
 168    15   B      LCA   PROG,HALT                                            B   7  0015  L 064 357           18
 169    22   C      SW    E,F                                                  B   7  0022  , 036 040           18
 170    29   D      SW    RUN,G                                                B   7  0029  , 333 337           18
 171    36   E      R     1                                                    B   4  0036  1 001               18
 172    40   F      CS    299                                                  B   4  0040  / 299               19
 173    64   PROG   DCW   @Z3322,200A332B337200.@                              B  21  0064                      19
 174         *
 175         * SECOND CARD
 176         *
 177     1          SW    H,I                                                  B   7  0065  , 341 342           19
 178     8          SW    J,K                                                  B   7  0072  , 346 350           19
 179    15          SW    HALT,L                                               B   7  0079  , 357 358           20
 180    22          CS    RUN,331                                              B   7  0086  / 333 331           20

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 181                JOB   POWERS OF 2 -- FITS ON ONE CARD                      B
 182                SFX   C                                                    C
 183                ORG   1                                                    C             0001
 184     1   START  SW    A,B                                                  C   7  0001  , 008 015           21
 185     8   A      SW    C,D                                                  C   7  0008  , 022 026           21
 186    15   B      SW    E,F                                                  C   7  0015  , 033 034           21
 187    22   C      SW    L                                                    C   4  0022  , 068               21
 188    26   D      SW    G,H                                                  C   7  0026  , 042 050           21
 189    33   E      SW                                                         C   1  0033  ,                   21
 190    34   F      SW    J,L                                                  C   7  0034  , 056 068           22
 191    41          SW                                                         C   1  0041  ,                   22
 192    42   G      SW    I,K1                                                 C   7  0042  , 055 076           22
 193    49          SW                                                         C   1  0049  ,                   22
 194    50   H      CS    333                                                  C   4  0050  / 333               22
 195    54          CS                                                         C   1  0054  /                   22
 196    55   I      SW                                                         C   1  0055  ,                   22
 197    56   J      A     K1,332                                               C   7  0056  A 076 332           23
 198    63   LOOP   W                                                          C   1  0063  2                   23
 199    64   K      A     332                                                  C   4  0064  A 332               23
 200    68   L         B  LOOP,200                                             C   7  0068  B 063 200           23
 201    75          H                                                          C   1  0075  .                   23
 202    76   K1     DCW   1                                                    C   1  0076                      23
 203                EX    START                                                C            B 001               24
 204                END                                                        C            / 000 080

SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS
AA          8    AB          8    AC          8    BA         15    BB         15    BC         15    CA         22
CB         22    CC         22    DA         29    DB         29    DC         26    EA         36    EB         36
EC         33    EXPA      332    FA         40    FB         40    FC         34    GA         47    GB        337
GC         42    HA         54    HALTA     367    HALTB     357    HB        341    HC         50    IA         61
IB        342    IC         55    JB        346    JC         56    K0A        71    K1C        76    KB        350
KC         64    LB        358    LC         68    LOOPC      63    NUMA      328    PROGA      74    PROGB      64
QA        337    RA        338    RUNA      333    RUNB      333    SA        345    STARTA      1    STARTB      1
STARTC      1    TA        349    UA        356    VA        360    XA        368