80-80.asc Thu Apr 21 12:57:36 2016 1

CLEAR STORAGE 1     ,008015,022026,030037,044,049,053053N000000N00001026                                         1
CLEAR STORAGE 2     L068116,105106,110117B101/I9I#071029C029056B026/B001/0991,001/001117I0?                      2
BOOTSTRAP           ,008015,022029,036040,047054,061068,072/061039              ,0010011040                      3

                          80-80 LIST WITH CLEARED PRINT AREA                                             PAGE    1

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD A-ADDR  B-ADDR

 101                JOB   80-80 LIST WITH CLEARED PRINT AREA
 102                ORG   1                                                                  0001
 103         LOAD   SW    S2,S3      SETTING MY OWN WORD MARKS...                  7  0001  , 008 015                008     015
 104         S2     SW    S4,S5                                                    7  0008  , 022 029                022     029
 105         S3     SW    L1,C1                                                    7  0015  , 036 040                036     040
 106         S4     SW    S6,S7                                                    7  0022  , 041 048                041     048
 107         S5     SW    BEGIN,END                                                7  0029  , 062 416                062     416
 108         L1     LCA   CRDEND     LOAD THE PROGRAM                              4  0036  L 077                    077
 109         C1     CS               CLEAR 300-399                                 1  0040  /
 110         S6     SW    C2,R                                                     7  0041  , 055 404                055     404
 111         S7     SW    L2,W                                                     7  0048  , 405 412                405     412
 112         C2     CS    START,99   CLEAR CARD AREA AND 81-99, START PROGRAM      7  0055  / 400 099                400     099
 113         BEGIN  SW    1                                                        4  0062  , 001                    001
 114                R                                                              1  0066  1
 115                LCA   099,299    LOAD CARD, CLEAR 281-299                      7  0067  L 099 299                099     299
 116                W     START                                                    4  0074  2 400                    400
 117         CRDEND EQU   *                                                           0077
 118                ORG   400                                                                0400
 119         START  SW    1                                                        4  0400  , 001                    001
 120         R      R                                                              1  0404  1
 121         L2     LCA   099,299                                                  7  0405  L 099 299                099     299
 122         W      W     START                                                    4  0412  2 400                    400
 123         END    DCW   #1                                                       1  0416

80-80.asc Thu Apr 21 12:57:36 2016 2

                          ANOTHER 80-80 LIST WITH CLEARED PRINT AREA                                     PAGE    2

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD A-ADDR  B-ADDR

 124                JOB   ANOTHER 80-80 LIST WITH CLEARED PRINT AREA
 125                SFX   B
 126                ORG   1                                                    B             0001
 127         S1     SW    S2,S3      SETTING MY OWN WORD MARKS...              B   7  0001  , 008 015                008     015
 128         S2     SW    S4,S5                                                B   7  0008  , 022 029                022     029
 129         S3     SW    S6,S7                                                B   7  0015  , 033 034                033     034
 130         S4     SW    S8,END                                               B   7  0022  , 041 433                041     433
 131         S5     LCA   CRDX       LOAD THE PROGRAM                          B   4  0029  L 073                    073
 132         S6     CS               CLEAR 300-399                             B   1  0033  /
 133         S7     CS    START,99   CLEAR CARD AREA AND 81-99, START PROGRAM  B   7  0034  / 400 099                400     099
 134         S8     SW    P2,1                                                 B   7  0041  , 407 001                407     001
 135                SW    P3,READ                                              B   7  0048  , 414 421                414     421
 136                SW    P5,P6                                                B   7  0055  , 422 429                422     429
 137                R                                                          B   1  0062  1
 138                LCA   99,299                                               B   7  0063  L 099 299                099     299
 139                W     READ                                                 B   4  0070  2 421                    421
 140         CRDX   EQU   *                                                    B      0073
 141                ORG   400                                                  B             0400
 142         START  SW    P2,1                                                 B   7  0400  , 407 001                407     001
 143         P2     SW    P3,READ                                              B   7  0407  , 414 421                414     421
 144         P3     SW    P5,P6                                                B   7  0414  , 422 429                422     429
 145         READ   R                                                          B   1  0421  1
 146         P5     LCA   99,299                                               B   7  0422  L 099 299                099     299
 147         P6     W     READ                                                 B   4  0429  2 421                    421
 148         END    DCW   #1                                                   B   1  0433
 149                END                                                        B            / 000 080                000

80-80.asc Thu Apr 21 12:57:36 2016 3

                                                                                                         PAGE    3

SYMBOL   ADDRESS    SYMBOL   ADDRESS    SYMBOL   ADDRESS    SYMBOL   ADDRESS    SYMBOL   ADDRESS    SYMBOL   ADDRESS

BEGIN    0062: 0    C1       0040: 0    C2       0055: 0    CRDEND   0077: 0    CRDX B   0073: 0    END      0416: 0
END  B   0433: 0    L1       0036: 0    L2       0405: 0    LOAD     0001: 0    P2   B   0407: 0    P3   B   0414: 0
P5   B   0422: 0    P6   B   0429: 0    R        0404: 0    READ B   0421: 0    S1   B   0001: 0    S2       0008: 0
S2   B   0008: 0    S3       0015: 0    S3   B   0015: 0    S4       0022: 0    S4   B   0022: 0    S5       0029: 0
S5   B   0029: 0    S6       0041: 0    S6   B   0033: 0    S7       0048: 0    S7   B   0034: 0    S8   B   0041: 0
START    0400: 0    STARTB   0400: 0    W        0412: 0

UNREFERENCED SYMBOLS

LOAD   S1   B