CLEAR STORAGE 1     ,008015,022026,030037,044,049,053053N000000N00001026                                         1
CLEAR STORAGE 2     L068116,105106,110117B101/I9I#071029C029056B026/B001/0991,001/001117I0?                      2
BOOTSTRAP           ,008015,022029,036040,047054,061068,072/061039              ,0010011040                      3

                          1401 FORTRAN COMPILER TAPE GENERATOR                       50993               PAGE    1

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 101  1 01   003    JOB   1401 FORTRAN COMPILER TAPE GENERATOR
 102  1 02          CTL   645 11
 103  1 03          XINIT X1,X2,X3                                                                      MACRO
 104         X1     EQU   089                                                         0089              GEN
 105         089    DCW   000                                                      3  0089              GEN      4
 106         091    DC    00                                                       2  0091              GEN      4
 107         X2     EQU   094                                                         0094              GEN
 108         094    DCW   000                                                      3  0094              GEN      4
 109         096    DC    00                                                       2  0096              GEN      4
 110         X3     EQU   099                                                         0099              GEN
 111         099    DCW   000                                                      3  0099              GEN      4
 112         100    DC    0                                                        1  0100              GEN      4
 113  1 04   XBEGIN EQU   838                                                         0838
 114  1 05          ORG   6000                                                               6000
 115  1 06   BEGIN  R                                                              1  6000  1                    5
 116  1 07          SS    1                                                        2  6001  K 1                  5
 117  1 08          R                                                              1  6003  1                    5
 118  1 09          SS    1                                                        2  6004  K 1                  5
 119  1 10          R                                                              1  6006  1                    5
 120  1 11          SS    1                                                        2  6007  K 1                  5
 121  1 12          RWD   1                                                        5  6009  U %U1 R              5
 122  1 13          SW    1,40                                                     7  6014  , 001 040            6
 123  1 14          SW    47,54                                                    7  6021  , 047 054            6
 124  1 15          SW    61,68                                                    7  6028  , 061 068            6
 125  1 16          SW    72                                                       4  6035  , 072                6
 126  1 17   NUTAP  R                                                              1  6039  1                    6
 127  1 18          SS    1                                                        2  6040  K 1                  6
 128  1 19          C     4,@,015@                                                 7  6042  C 004 M2X            6
 129  1 20          BE    COMPT                                                    5  6049  B L9X S              7
 130  1 21          C     4,@]]]]@                      ALL 11-5-8                 7  6054  C 004 M3/            7
 131  1 22          BE    FUNCT                                                    5  6061  B L0Y S              7
 132  1 23          BWZ   *&5,44,2                                                 8  6066  V !7Y 044 2          7
 133  1 24          B     MOV                                                      4  6074  B !9|                7
 134  1 25          C     46,@111@                                                 7  6078  C 046 M3U            7
 135  1 26          BH    NUTAP                                                    5  6085  B !3Z U              8
 136  1 27   MOV    MCW   46,LOD&6                                                 7  6090  M 046 J0T            8
 137  1 28   LOD    LCA   0,0                                                      7  6097  L 000 000            8
 138  1 29          SBR   X1                                                       4  6104  H 089                8
 139  1 30          MCW   TRAP,71                                                  7  6108  M M2T 071            8
 140  1 31          B     47                                                       4  6115  B 047                8
 141  1 32   RETRN  R                                                              1  6119  1                    8
 142  1 33          SS    1                                                        2  6120  K 1                  9
 143  1 34          BCE   CKFST,40,/                                               8  6122  B J4Z 040 /          9
 144  1 35          BCE   CKFST,68,B                                               8  6130  B J4Z 068 B          9
 145  1 36          MCW   TRAP,71                                                  7  6138  M M2T 071            9
 146  1 37          B     40                                                       4  6145  B 040                9
 147  1 38   CKFST  B     FIRST                                                    4  6149  B L7W                9

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 148  1 39   PUT    WTW   1,1&X1                                                   8  6153  L %U1 0|1 W         10
 149  1 40          BER   TPERR                                                    5  6161  B K1| L             10
 150  1 41          BLC   END                                                      5  6166  B K7| A             10
 151  1 42          CS    20                                                       4  6171  / 020               10
 152  1 43          SW    1                                                        4  6175  , 001               10
 153  1 44          MCW   @R99@,X2                                                 7  6179  M M3X 094           10
 154  1 45   CLEER  CS    0&X2                                                     4  6186  / 0!0               10
 155  1 46          SBR   X2                                                       4  6190  H 094               11
 156  1 47          C     X2,@299@                                                 7  6194  C 094 M4|           11
 157  1 48          BU    CLEER                                                    5  6201  B J8W /             11
 158  1 49          B     NUTAP                                                    4  6206  B !3Z               11
 159  1 50   TPERR  BSP   1                                                        5  6210  U %U1 B             11
 160  1 51          SKP   1                                                        5  6215  U %U1 E             11
 161  1 52          S     &1,COUNT                                                 7  6220  S M4/ M1Z           11
 162  1 53          BWZ   ERXT,COUNT,B                                             8  6227  V K6W M1Z B         12
 163  1 54          MESSG @BAD TAPE ONE - REPLACE AND RESTART@,65,1,1                                   MACRO
 164                CC    1                                                        2  6235  F 1         GEN     12
 165                CS    332                                                      4  6237  / 332       GEN     12
 166                CS                                                             1  6241  /           GEN     12
 167                MCW   @BAD TAPE ONE - REPLACE AND RESTART@,65&200              7  6242  M M7V 265   GEN     12
 168                W                                                              1  6249  2           GEN     12
 169                CC    1                                                        2  6250  F 1         GEN     12
 170  1 55          H     1111,1111                                                7  6252  . /11 /11           13
 171  1 56          MCW   &10,COUNT                                                7  6259  M M7X M1Z           13
 172  1 57   ERXT   B     PUT                                                      4  6266  B J5T               13
 173  1 58   END    WTM   1                                                        5  6270  U %U1 M             13
 174  1 59          RWD   1                                                        5  6275  U %U1 R             13
 175  1 60          MESSG @1401 FORTRAN COMPILER GENERATED ON TU 1@,70,1,1                              MACRO
 176                CC    1                                                        2  6280  F 1         GEN     13
 177                CS    332                                                      4  6282  / 332       GEN     13
 178                CS                                                             1  6286  /           GEN     14
 179                MCW   @1401 FORTRAN COMPILER GENERATED ON TU 1@,70&200         7  6287  M N1W 270   GEN     14
 180                W                                                              1  6294  2           GEN     14
 181                CC    1                                                        2  6295  F 1         GEN     14
 182  1 61   EOJ    H     2222,2222                                                7  6297  . K22 K22           14
 183  1 62          B     EOJ                                                      4  6304  B K9X               14
 184  1 63   FUNCT  CW    1                                                        4  6308  ) 001               14
 185  1 64          SBR   ERXT&3,LGM                                               7  6312  H K6Z L1Z           15
 186  1 65   LGM    LCA   @}@,80          GM                                       7  6319  L N1X 080           15
 187  1 66          WTW   1,1                                                      8  6326  L %U1 001 W         15
 188  1 67          BER   TPERR                                                    5  6334  B K1| L             15
 189  1 68          C     4,@;;;;@      ALL 11-6-8                                 7  6339  C 004 N2/           15
 190  1 69          BE    NDFUN                                                    5  6346  B L5X S             15
 191  1 70          R                                                              1  6351  1                   16
 192  1 71          SSB   LGM,1                                                    5  6352  K L1Z 1             16
 193  1 72   NDFUN  SW    1                                                        4  6357  , 001               16
 194  1 73          CW    80                                                       4  6361  ) 080               16
 195  1 74          SBR   ERXT&3,PUT                                               7  6365  H K6Z J5T           16
 196  1 75          B     NUTAP                                                    4  6372  B !3Z               16
 197  1 76   FIRST  MCW   @N@,CKFST                                                7  6376  M N2S J4Z           16

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 198  1 77          LCA   FIXED,14                                                 7  6383  L M1X 014           17
 199  1 78          LCA                                                            1  6390  L                   17
 200  1 79          LCA                                                            1  6391  L                   17
 201  1 80          LCA                                                            1  6392  L                   17
 202  1 81          B     PUT                                                      4  6393  B J5T               17
 203  1 82   COMPT  R                                                              1  6397  1                   17
 204  1 83          SS    1                                                        2  6398  K 1                 17
 205  1 84          B     NUTAP                                                    4  6400  B !3Z               18
 206  1 85          DCW   @B010L@                                                  5  6408                      18
 207  1 86          DCW   @B@                                                      1  6409                      18
 208  1 87          DC    XBEGIN                                                   3  6412  838                 18
 209  1 88          DCW   @.010@                                                   4  6416                      18
 210  1 89   FIXED  DCW   0                                                        1  6417                      18
 211  1 90   COUNT  DCW   10                                                       2  6419                      18
 212  1 91          DCW   @B@                                                      1  6420                      18
 213  1 92   TRAP   DC    RETRN                                                    3  6423  J1Z                 18
                    DCW   @,015@                                                   4  6427              LIT     19
                    DCW   @]]]]@                                                   4  6431              LIT     19
                    DCW   @111@                                                    3  6434              LIT     19
                    DCW   @R99@                                                    3  6437              LIT     19
                    DCW   @299@                                                    3  6440              LIT     19
                    DCW   &1                                                       1  6441              LIT     19
                    DCW   @BAD TAPE ONE - REPLACE AND RESTART@                    34  6475              LIT     20
                    DCW   &10                                                      2  6477              LIT     20
                    DCW   @1401 FORTRAN COMPILER GENERATED ON TU 1@               39  6516              LIT     21
                    DCW   @}@                                                      1  6517              LIT     22
                    DCW   @;;;;@                                                   4  6521              LIT     22
                    DCW   @N@                                                      1  6522              LIT     22
 214  1 93          END   BEGIN                                                             / !0| 080

                                                                                                         PAGE    4

SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS

BEGIN    6000    CKFST    6149    CLEER    6186    COMPT    6397    COUNT    6419    END      6270    EOJ      6297
ERXT     6266    FIRST    6376    FIXED    6417    FUNCT    6308    LGM      6319    LOD      6097    MOV      6090
NDFUN    6357    NUTAP    6039    PUT      6153    RETRN    6119    TPERR    6210    TRAP     6423    X1         89
X2         94    X3         99    XBEGIN    838